1. **Сброс сервисного интервала на установках Advance**

- Выберите меню «Настройки» и подтвердите выбор нажатием «Enter».

- Выберите меню «Технический сервис» и подтвердите выбор нажатием «Enter».

- Подтвердите ещё раз при помощи «Enter» (ячейка с цифрами 0000 будет подсвечиваться), и введите пароль (0200) при помощи клавиш «Вверх» и «Вниз»

- Подтвердите при помощи «Enter» и выберите «Подтвердить» в нижней части экрана, нажмите

«Enter».

**Внимание! Не изменяйте параметры установки в разделе «Параметры» меню «Технический сервис». Неверная установка параметров может повлечь за собой некорректную работу установки. Компания «Спин» не несёт ответственности за последствия неверной установки параметров.**

- Выберите пункт «ResetService» при помощи клавиш «Влево» и «Вправо».

- Нажмите «Enter»

- Выберите пункт «Reset KgGasRec», при помощи клавиш «Влево» и «Вправо».

- Нажмите «Enter»

- Ещё раз нажмите «Enter» для подтверждения.

- Выберите пункт «Reset OreCompress», при помощи клавиш «Влево» и «Вправо».

- Нажмите «Enter»

- Ещё раз нажмите «Enter» для подтверждения.

Процедура сброса сервисного интервала выполнена.